**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.11. 2023 г. № 61

с. Половинкино

|  |
| --- |
| Об утверждении Правил содержания и эксплуатации детских спортивных и детских игровых площадок на территории муниципального образования Половинкинский сельсовет Рубцовского района Алтайского края |

В соответствии со ст. 16 [Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063), Приказом Росстата от 24.06.20117.05.2006 № 326-ст. "Об утверждении национального стандарта», Уставом муниципального образования Половинкинский сельсовет Рубцовского района Алтайского края в целях организации мероприятий по установке детских спортивных и детских игровых площадок надлежащего качества и обеспечению их содержания,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установки и содержания детских спортивных и детских игровых площадок на территории муниципального образования Половинкинский сельсовет Рубцовского района Алтайского края

2. Опубликовать настоящее Постановления в газете "Хлебороб Алтая", на официальном сайте администрации Рубцовского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета И.В.Черногоров

Приложение № 1 к постановлению Администрации Половинкинского сельсовета от 09.11.2023 № 61

**Правила**

**содержания и эксплуатации детских спортивных и детских игровых площадок**

**на территории Половинкинского сельсовета**

**Рубцовского района Алтайского края**

**1. Введение**

1.1. Детские спортивные детские игровые площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов:

дети до 3-х лет, дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет)рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. Удельные размеры площадок определяются из расчета 0,5- 0,7 кв. м/чел. на 1 жителя.

**2. Требования к размещению детских спортивных и детских игровых площадок**

2.1. Размещение детской игровой площадки должно производиться, с учетом следующих позиций:

- особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т. п.);

- расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки;

- обязательное наличие зон безопасности для каждого отдельного игрового компонента площадки(не менее двух метров от одного до другого, для качелей - длина качелей + 2 метра);

- выделение возрастных зон в связи с отсутствием у маленьких детей чувства опасности и слабого развития координации движений; - ограждение площадки от близко проходящего транспорта, пешеходных дорожек, выгула собак.

- минимальное расстояние от окон жилых и административных зданий до детских площадок должно быть не менее 10,0 м.

2.2. Важное значение имеет экологическая и санитарная безопасность на детских площадках. Исключено соседство с мусоросборниками.

2.3. Поверхность игровой площадки должна быть свободна от каких-либо острых, заостренных частей или опасных выступов.

2.4. Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

2.5. Оборудование игрового комплекса должно быть установлено безопасным способом квалифицированным персоналом в соответствии с техническим паспортом на изделие, а также согласно проекту, нормативным документам инструкциям производителя. После завершения монтажа оборудования собственник (заказчик) производит обследование всего оборудования и составляет акт приемки.

2.6. Во время обследования проверяется комплектность, правильность и надежность сборки игровых элементов, прочность крепления к фундаментам, безопасность покрытия площадки, наличие технического паспорта изделия.

2.7. До оформления акта приемки игровая площадка и оборудование на ней не должны использоваться.

**3. Требования к оборудованию детских спортивных и игровых площадок**

3.1. Материалы, из которых изготовлено оборудование детских игровых площадок (далее - площадки) не должны оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации.

3.2. Оборудование и элементы оборудования должны:

- соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты;

- соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены;

- обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования;

- не допускать скопление воды на поверхности и обеспечивать свободный сток и просыхание.

3.3. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость.

3.4. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии.

3.5.Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем.

3.6. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки(заусенцев, отщепов, сколов и т. п.).

3.7. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается.

3.8. Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается.

3.9. Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирование ребенка.

3.10. Сварные швы должны быть гладкими.

3.11. Углы и края оборудования должны быть закруглены.

3.12. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов.

3.13. Закрытое оборудование (тоннели, игровые и т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500\*500 мм.

3.14. Размеры элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не менее 16мм и не более 45 мм в любом направлении.

3.15. Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60мм.

3.16. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны:

- образовывать сдавливающих или режущих поверхностей;

- создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.

3.17. Для защиты от падения оборудуются перила и ограждения

3.18. При размещении оборудования необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния безопасности:

- игровое оборудование: минимальные расстояние качели не менее 1.5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона

- качалки не менее 1 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1.5 м вперед

от крайних точек качели в состоянии наклона карусели не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели

- горки не менее 1 м в стороны от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки.

**4. Порядок содержания детских спортивных и игровых площадок**

4.1. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет лицо, эксплуатирующее (собственник или по его заказу специализированная организация, далее - собственник).

4.2. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования площадок и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируется в журнале, который хранится у собственника.

4.3. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:

4.3.1. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию.

4.3.2.Визуальныйосмотрпозволяетобнаружитьочевидныенеисправностипосторонниепредметы,представляющиеопасности,вызванныепользованиемоборудованием,климатическими условиями, актами вандализма (например: разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные оборудования).Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе учета условий эксплуатации.

4.3.3. Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки и устойчивости оборудования, выявление износа элементов конструкции оборудования. Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя.

4.3.4. Основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят раз в год.

В ходе ежегодного основного осмотра определяются:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяются характер и объем необходимого ремонта и составляется акт;

4.4. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида собственником должны быть разработаны графики проведения осмотров.

При составлении графика учитывается:

- инструкция изготовителя;

- климатические условия и интенсивность использования, от которых могут зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах.

4.5. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, либо оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки. После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным.

4.6. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежат постоянному хранению.

4.7.Обслуживаниевключаетмероприятияпоподдержаниюбезопасностиикачествафункционирования площадки.

Мероприятия включают в себя:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглащающих покрытий;

- смазку подшипников;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков, загрязнителей

и т. п.);

- восстановление ударопоглащающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

4.8. Ремонтные работы включают:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования;

- замену структурных элементов оборудования.

**5. Общие рекомендации**

5.1. Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой площадке устанавливаютсятаблички,предупреждающиеродителейоправилахэксплуатациии

возрастных особенностях оборудования.

5.2. На детской площадке должна быть информация с указанием контактного телефона для сообщения о серьезном повреждении.

5.3. С целью контроля содержания, эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории Рубцовского сельсовета формируется комиссия по проверке детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории Рубцовского сельсовета, состав которой утверждается распоряжением Администрации сельсовета.

5.4. Для осуществления контроля необходимо:

5.4.1. Утвердить форму журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок (приложение 1).

5.4.2. Утвердить форму графика функционального и ежегодного основного осмотров оборудования детских игровых и спортивных площадок (приложение 2).

5.4.3. Утвердить форму акта осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок (приложение 3).

5.4.4. Утвердить форму информационной таблички (приложение 4).

5.4.5. Установить периодичность осмотра площадок и оборудования детских игровых и спортивных площадок:

а) регулярный визуальный осмотр один раз в месяц;

а) функциональный осмотр один раз в 3 месяца;

б) ежегодный основной осмотр один раз в 12 месяцев.

5.5. Секретарю Администрации вести журнал результатов контроля за техническим состоянием оборудования и площадок по форме, утвержденной п. 5.4.1настоящего постановления;

5.6. Утверждать графики регулярного визуального, функционального и ежегодного основного осмотров оборудования детских игровых и спортивных площадок по формам, утвержденным п. 5.4.2 настоящего постановления Главой сельсовета.

Приложение № 1 к Правилам содержания, эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории Половинкинского сельсовета Рубцовского района Алтайского края

Журнал

результатов контроля за техническим состоянием

оборудования детских игровых и спортивных площадок

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Наименование оборудования | Результаты осмотра, выявленные дефекты | Принятые меры | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Правилам содержания, эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории Половинкинского сельсовета Рубцовского района Алтайского края

График

регулярного визуального осмотра оборудования

детских игровых и спортивных площадок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер осмотра | Ответственный за ежедневный осмотр | Наименование детского игрового оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |  |  |  |

График

регулярного функционального осмотра оборудования

детских игровых и спортивных площадок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер осмотра | Ответственный за ежедневный осмотр | Наименование детского игрового оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |  |  |  |

График

ежегодного основного осмотра оборудования

детских игровых и спортивных площадок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер осмотра | Ответственный за ежедневный осмотр | Наименование детского игрового оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к Правилам содержания, эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории Половинкинского сельсовета Рубцовского района Алтайского края

АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

с.Половинкино

**Владелец:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Адрес установки:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Характеристика поверхности игровой площадки:\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень оборудования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Приложение № 4 к Правилам содержания, эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории Половинкинского сельсовета Рубцовского района Алтайского края

Информационная табличка

Правила эксплуатации детской игровой площадки

**Внимание!**

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Уважаемые посетители!

На детской площадке

**Запрещается:**

- Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 и весом более 70 кг.

- Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

- Выгуливать домашних животных.

- Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_